;\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

;

; Author : ADI - apps www.analog.com/MicroConverter

;

; Date : April 2002

;

; File : DMAtimer.asm

;

; Description : performs Timer2 triggered DMA conversions on a

; single ADC channel at 10KSPS.

; Debugger or emulator must be used to view

; results.

;

;\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

$MOD832 ; use 8052&ADuC832 predefined symbols

DMACOUNT EQU 64 ; number of AD readings to take

DMAINIT EQU 10h ; top nibble of DMAINIT = ADC channel

;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

; DEFINE VARIABLES IN INTERNAL RAM

DSEG

ORG 0060h

DMASTOPH: DS 1 ; DMA stop address hi byte

DMASTOPL: DS 1 ; DMA stop address lo byte

;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

; DEFINE SEGMENT OF EXTERNAL RAM

XSEG

ORG 000000h

DMASTART: DS DMACOUNT\*2 ; location for DMA results

DMASTOP: DS 4 ; location for DMA stop sequence

;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

; BEGINNING OF CODE

CSEG

ORG 0000h

JMP MAIN ; jump to main program

;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

; INTERRUPT VECTOR SPACE

ORG 0033h ; (ADC ISR)

CLR TR2 ; stop Timer2

CLR C ; clear C to indicate DMA done

RETI

;====================================================================

; MAIN PROGRAM

ORG 004Bh

MAIN:

; PRECONFIGURE external RAM for DMA capture on a single channel...

MOV ADCCON1,#00h

MOV DPTR,#DMASTOP ; store DMASTOP 16bit value..

MOV DMASTOPL,DPL ; ..as a high byte & low byte

MOV DMASTOPH,DPH ; (for use in GETSTOPFLAG subr)

MOV DPTR,#DMASTART ; set DPTR to DMASTART address

SETUP: MOV A,#DMAINIT ; set up x-mem with init value

MOVX @DPTR,A

INC DPTR

CLR A ; clear second byte

MOVX @DPTR,A

INC DPTR

CALL GETSTOPFLAG ; C cleared if DPTR>=DMAEND

JC SETUP

MOV A,#DMAINIT ; "dummy" DMA location..

MOVX @DPTR,A ; ..to preceed stop command

INC DPTR

CLR A

MOVX @DPTR,A

INC DPTR

MOV A,#0F0h ; DMA stop command

MOVX @DPTR,A

; CONFIGURE ADC and Timer2 for DMA conversion...

MOV DMAL,#0 ;

MOV DMAH,#0 ;

MOV DMAP,#0 ;

MOV RCAP2L,#0F6h ; sample period = 2 \* T2 reload prd

MOV RCAP2H,#0FFh ; = 2\*(10000h-FFF6h)\*5.722us

MOV TL2,#0F6h ; = 2\*9\*5.722us

MOV TH2,#0FFh ; = 102.99us

NOP

NOP

MOV ADCCON2,#040h ; DMA mode

MOV ADCCON1,#0A6h ; Timer2 mode

SETB EA ; enable interrupts

SETB EADC ; enable ADC interrupt

; LAUNCH DMA conversion... when finished, ADC interrupt will clear C

SETB TR2 ; run Timer2 = start DMA

SETB C

JC $ ; wait for DMA to finish

NOP ;.................................... SET BREAKPOINT HERE

; REPEAT entire program...

JMP MAIN

;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

; SUBROUTINE

GETSTOPFLAG: ; clears C if DPTR>=DMASTOP

SETB C

MOV A,DPH

CJNE A,DMASTOPH,RET1 ; C cleared if DPH>=DMASTOPH

MOV A,DPL

CJNE A,DMASTOPL,RET1 ; C cleared if DPL>=DMASTOPL

RET1: RET

;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

END