;\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

;

; Author : ADI - Apps www.analog.com/MicroConverter

;

; Date : 5 November 2001

;

; File : 836uart.asm

;

; Hardware : ADuC836

;

; Description : sample program that performs ADC conversions in

; continuous mode and sends results to a PC via the

; UART.

;

;\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

$MOD836 ; Use 8052&ADuC836 predefined symbols

LED EQU P3.4 ; P3.4 drives red LED on eval board

;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

; BEGINNING OF CODE

CSEG

ORG 0000h

JMP MAIN

;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

; INTERRUPT VECTOR SPACE

ORG 0033h ; (ADC ISR)

CPL LED

MOV DPTR,#SEPERATOR ; send linefeed+CR out UART

CALL SENDSTRING

MOV A,ADC0H ; send ADC data via UART

CALL SENDVAL

MOV A,ADC0M

CALL SENDVAL

CLR RDY0

RETI

;====================================================================

; MAIN PROGRAM

ORG 0100h

MAIN:

MOV SP,#127

; CONFIGURE UART....

MOV T3CON,#82h

MOV T3FD,#12h

MOV SCON,#52h

; CONFIGURE ADC AND START CONVERTING....

MOV SF,#200 ; 6.8266667Hz ADC data rate

MOV ADC0CON,#045h ; externalVref, bipolar, ±640mV

SETB EADC ; enable ADC interrupt (trig on RDY0)

SETB EA ; enable global interrupts

MOV ADCMODE,#023h ; continuous conversion mode

; WAIT FOR INTERRUPTS....

JMP $ ; endless loop

;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

; SUBROUTINE INCLUDE FILE

$INCLUDE(UARTIO.asm)

;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

; TEXT DATA TABLES

SEPERATOR: DB 10,13,0

;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

END