$SAVE

$NOLIST

P0 DATA 80H

TCON DATA 88H

;--- TCON Bits ---

TF1 BIT 8FH

TR1 BIT 8EH

TF0 BIT 8DH

TR0 BIT 8CH

IE1 BIT 8BH

IT1 BIT 8AH

IE0 BIT 89H

IT0 BIT 88H

P1 DATA 90H

SCON DATA 98H

;--- SCON Bits ----

SM0 BIT 9FH

SM1 BIT 9EH

SM2 BIT 9DH

REN BIT 9CH

TB8 BIT 9BH

RB8 BIT 9AH

TI BIT 99H

RI BIT 98H

P2 DATA 0A0H

IEN0 DATA 0A8H

;--- IEN0 Bits -----

EA BIT 0AFH

EC BIT 0AEH

ET2 BIT 0ADH

ES BIT 0ACH

ET1 BIT 0ABH

EX1 BIT 0AAH

ET0 BIT 0A9H

EX0 BIT 0A8H

P3 DATA 0B0H

;--- P3 Bits -------

RD BIT 0B7H

WR BIT 0B6H

T1 BIT 0B5H

T0 BIT 0B4H

INT1 BIT 0B3H

INT0 BIT 0B2H

TXD BIT 0B1H

RXD BIT 0B0H

IPL0 DATA 0B8H

;--- IPL0 Bits -----

PPCL BIT 0BEH

PT2L BIT 0BDH

PSL BIT 0BCH

PT1L BIT 0BBH

PX1L BIT 0BAH

PT0L BIT 0B9H

PX0L BIT 0B8H

T2CON DATA 0C8H

;--- T2CON bits ----

TF2 BIT 0CFH

EXF2 BIT 0CEH

RCLK BIT 0CDH

TCLK BIT 0CCH

EXEN2 BIT 0CBH

TR2 BIT 0CAH

C\_T2 BIT 0C9H

CP\_RL2 BIT 0C8H

PSW DATA 0D0H

;--- PSW bits ------

CY BIT 0D7H

AC BIT 0D6H

F0 BIT 0D5H

RS1 BIT 0D4H

RS0 BIT 0D3H

OV BIT 0D2H

P BIT 0D0H

CCON DATA 0D8H

;--- CCON bits -----

CF DATA 0DFH

CR DATA 0DEH

CCF4 DATA 0DCH

CCF3 DATA 0DBH

CCF2 DATA 0DAH

CCF1 DATA 0D9H

CCF0 DATA 0D8H

ACC DATA 0E0H

B DATA 0F0H

SP DATA 81H

DPL DATA 82H

DPH DATA 83H

PCON DATA 87H

TMOD DATA 89H

TL0 DATA 8AH

TL1 DATA 8BH

TH0 DATA 8CH

TH1 DATA 8DH

AUXR DATA 08EH

CKCON0 DATA 08Fh

CKRL DATA 096H

SBUF DATA 99H

;-- Baud Rate generator

BRL DATA 09AH

BDRCON DATA 09BH

;--- Keyboard

KBLS DATA 09CH

KBE DATA 09DH

KBF DATA 09EH

;--- Watchdog timer

WDTRST DATA 0A6H

WDTPRG DATA 0A7H

SADDR DATA 0A9H

CKCON1 DATA 0AFH

IEN1 DATA 0B1H

IPL1 DATA 0B2H

IPH1 DATA 0B3

IPH0 DATA 0B7H

SADEN DATA 0B9H

T2MOD DATA 0C9h

RCAP2L DATA 0CAH

RCAP2H DATA 0CBH

TL2 DATA 0CCH

TH2 DATA 0CDH

CMOD DATA 0D9H

CCAPM0 DATA 0DAH

CCAPM1 DATA 0DBH

CCAPM2 DATA 0DCH

CCAPM3 DATA 0DDH

CCAPM4 DATA 0DEH

CH DATA 0F9H

CCAP0H DATA 0FAH

CCAP1H DATA 0FBH

CCAP2H DATA 0FCH

CCAP3H DATA 0FDH

CCAP4H DATA 0FEH

CL DATA 0E9H

CCAP0L DATA 0EAH

CCAP1L DATA 0EBH

CCAP2L DATA 0ECH

CCAP3L DATA 0EDH

CCAP4L DATA 0EEH

; SPI

SPCON DATA 0C3H

SPSTA DATA 0C4H

SPDAT DATA 0C5H

; I2C

PI2 DATA 0C0h

SSCON DATA 093H

SSCS DATA 094H

SSDAT DATA 095H

SSADR DATA 096H

PI2\_O BIT 0C0H

PI2\_1 BIT 0C1H

; Clock Control

OSCCON DATA 086H

CKSEL DATA 085H

;MISC

AUXR DATA 08EH

AUXR1 DATA 0A2H

; Flash control

FCON DATA 0D1H

; Misc

AUXR1 DATA 0A2H

$RESTORE