;\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

;\* NAME: T87C5111.inc

;\*-----------------------------------------------------------------------------

;\* CREATED\_BY:

;\* COMPANY: ATMEL-WM

;\* CREATION\_DATE: 01/03/2001

;\* $AUTHOR: $

;\* $REVISION: 1.0 $

;\* $DATE: $

;\*-----------------------------------------------------------------------------

;\* PURPOSE: This file defines the T87C5111 product:

;\* - Register SFRs

;\* - Bit SFRs

;\* In Keil format.

;\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

$SAVE

$NOLIST

/\* C51 CORE\*/

ACC DATA 0E0H

B DATA 0F0H

SP DATA 81H

DPL DATA 82H

DPH DATA 83H

PSW DATA 0D0H

;--- PSW bits ------

CY BIT 0D7H

AC BIT 0D6H

F0 BIT 0D5H

RS1 BIT 0D4H

RS0 BIT 0D3H

OV BIT 0D2H

P BIT 0D0H

/\* SYSTEM MANAGEMENT\*/

PCON DATA 87H

AUXR1 DATA 0A2H

PFILT DATA 84H

CONF DATA 0EFH

/\* CLOCK \*/

CKCON0 DATA 8FH

CKCON1 DATA 0AFH

CKSEL DATA 85H

CKRL DATA 97H

OSCCON DATA 86H

/\* INTERRUPT \*/

IEN1 DATA 0B1H

IEN0 DATA 0A8H

;--- IEN0 Bits -----

EA BIT 0AFH

EC BIT 0AEH

ES BIT 0ACH

ET1 BIT 0ABH

EX1 BIT 0AAH

ET0 BIT 0A9H

EX0 BIT 0A8H

IPH1 DATA 0B3H

IPL1 DATA 0B2H

IPH0 DATA 0B7H

IPL0 DATA 0B8H

;--- IPL0 Bits -----

PPCL BIT 0BEH

PSL BIT 0BCH

PT1L BIT 0BBH

PX1L BIT 0BAH

PT0L BIT 0B9H

PX0L BIT 0B8H

/\* DATA PORT REGISTER \*/

P1 DATA 90H

;--- P1 Bits ------

P1\_7 BIT 97H

P1\_6 BIT 96H

P1\_5 BIT 95H

P1\_4 BIT 94H

P1\_3 BIT 93H

P1\_2 BIT 92H

P1\_1 BIT 91H

P1\_0 BIT 90H

P3 DATA 0B0H

;--- P3 Bits -------

RD BIT 0B7H

WR BIT 0B6H

T1 BIT 0B5H

T0 BIT 0B4H

INT1 BIT 0B3H

INT0 BIT 0B2H

TXD BIT 0B1H

RXD BIT 0B0H

P4 DATA 0C0H

;--- P4 Bits ------

P4\_7 BIT 0C7H

P4\_6 BIT 0C6H

P4\_5 BIT 0C5H

P4\_4 BIT 0C4H

P4\_3 BIT 0C3H

P4\_2 BIT 0C2H

P4\_1 BIT 0C1H

P4\_0 BIT 0C0H

;--- P4 Bits ------

SS\_ BIT 0C2H

SCK BIT 0C6H

MOSI BIT 0C5H

MISO BIT 0C4H

/\* PORT CONFIGURATION REGISTER\*/

P4M2 DATA 0E5H

P4M1 DATA 0DEH

P3M2 DATA 0E4H

P3M1 DATA 0D5H

P1M2 DATA 0E2H

P1M1 DATA 0D4H

/\* TIMER \*/

TMOD DATA 89H

TH1 DATA 8DH

TL1 DATA 8BH

TH0 DATA 8CH

TL0 DATA 8AH

TCON DATA 88H

;--- TCON Bits ---

TF1 BIT 8FH

TR1 BIT 8EH

TF0 BIT 8DH

TR0 BIT 8CH

IE1 BIT 8BH

IT1 BIT 8AH

IE0 BIT 89H

IT0 BIT 88H

/\* UART \*/

SBUF DATA 99H

SADEN DATA 0B9H

SADDR DATA 0A9H

SCON DATA 98H

;--- SCON Bits ----

SM0 BIT 9FH

SM1 BIT 9EH

SM2 BIT 9DH

REN BIT 9CH

TB8 BIT 9BH

RB8 BIT 9AH

TI BIT 99H

RI BIT 98H

;-- Baud Rate generator

BRL DATA 09AH

BDRCON DATA 09BH

/\* WATCHDOG \*/

WDTRST DATA 0A6H

WDTPRG DATA 0A7H

/\* SPI CONTROLLER \*/

SPCON DATA 0C3H

SPSTA DATA 0C4H

SPDAT DATA 0C5H

/\* ADC CONVERTER \*/

ADCF DATA 0F6H

ADDH DATA 0F4H

ADDL DATA 0F5H

ADCON DATA 0F3H

ADCLK DATA 0F2H

/\* PCA \*/

CH DATA 0F9H

CL DATA 0E9H

CMOD DATA 0D9H

CCON DATA 0D8H

;--- CCON bits -----

CF DATA 0DFH

CR DATA 0DEH

CCF4 DATA 0DCH

CCF3 DATA 0DBH

CCF2 DATA 0DAH

CCF1 DATA 0D9H

CCF0 DATA 0D8H

CCAPM4 DATA 0DEH

CCAPM3 DATA 0DDH

CCAPM2 DATA 0DCH

CCAPM1 DATA 0DBH

CCAPM0 DATA 0DAH

CCAP4H DATA 0FEH

CCAP3H DATA 0FDH

CCAP2H DATA 0FCH

CCAP1H DATA 0FBH

CCAP0H DATA 0FAH

CCAP4L DATA 0EEH

CCAP3L DATA 0EDH

CCAP2L DATA 0ECH

CCAP1L DATA 0EBH

CCAP0L DATA 0EAH

$RESTORE